## esadigital_ru-roland-versastudio-bt-12-006.jpg

## Постройте бизнес по персонализации за считанные минуты

Новый VersaSTUDIO BT-12 это простое в использовании, надежное, и компактное устройство для печати напрямую на текстильных изделиях, созданное для того, чтобы вы легко и без специальных знаний могли печатать на футболках, сумках, аксессуарах и многом другом. Начните зарабатывать сразу после распаковки вашего принтера, ведь никакой специальной подготвки к работе не потребуется. VersaSTUDIO BT-12 печатает с разрешением 1200 x 1200 dpi, обеспечивает яркие и привлекательные цвета. Способный напечатать отдельный элемент, или футболку целиком, новый VersaSTUDIO BT-12 отличное дополнение к трафаретной печати или цифровой печати широкого формата.



## Roland BT-12. Узнайте о новых возможностях в ритейле

Быстрый и универсальный, новый VersaSTUDIO BT-12 это идеальное решение для создания успешного бизнеса на базе Etsy или другого онлайн-агрегатора. Его компактный размер делает его также идеальным для киосков, музеев, фотостудий, сувенирных и спортивных магазинов, магазинов для животных, а также многих других видов розничного ритейла. Предложите клиента персонализацию именно тогда, когда она им нужна и они не смогут отказаться!  
  


**Технические характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | | **BT-12** |
| **Разрешение печати (dpi)** | | 600 x 600 dpi |
| 1,200 x 1,200 dpi |
| **Область печати** | | A4 формат 291 × 204 мм |
| (Опционально) A5 формат 204 × 142 мм |
| **Доступные материалы** | **Ткань** | от 50 до 100 % хлопка |
| **Толщина** | до 4 мм |
| **Окружающая среда** | **Температура** | от 15 до 32°C |
| **Влажность** | от 15 до 80 % RH |
| **Время подготовки** | | Менее 35 сек. |
| **Сушка/закрепление в модуле HB12** | | Опциональная сушка HB12 |
| Без сушки используйте термопресс |
| **Интерфейс** | | USB 2.0, Ethernet (10BASE‐T, 100BASE‐TX) |
| **Операционная система** | | Windows® 7/8.1/10, Mac OS X 10.11или новее |
| **Электропитание** | | 220‐240 V: 50/60 Hz 0.6 A  100‐120 V: 60 Hz 1 A |
| **Энергопотребление** | **Максимум** | 47 W |
| **В режиме сна** | 220-240 V:1.8 W 100-120 V:1.7 W |
| **Габариты (W x D x H)** | **В собраном виде** | 399 × 682.8 × 292.5 мм |
|  | **В рабочем состоянии** | 399 × 760.3 × 292.5 мм |
| **Вес** | | Примерно. 24 kg |

| HB-12 Опцинальная сушка | | |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | | **HB-12** |
| **Электропитание** | | 220-240 V: 50/60 Hz 120-127 V: 60 Hz |
| **Энергопотребление** | | 220-240 V: 980-1,160 W 120-127 V: 1,240 W |
| **Сушка HB12** | **Преднагрев** | Контактный нагрев |
| **Режим закрепления** | Бесконтактный нагрев |
| **Габариты** | **W × D × H** | 419 × 675 × 235 мм |
| **Вес** | | Примерно. 16.5 кг |